**中山七院放射科、门诊一楼CCU及康复医学科窗帘项目 （第二次）公开竞价**

**项目编号：2022HW0040**

**附件一 报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **款式** | **宽** | **高** | **褶皱** | **数量** | **用料** | **单位** | **单价（元）** | **总价 （元）** |
| 1 | 布帘 | 1.5 | 2.8 | 2.00 | 1 | 6.64 | 米 |  |  |
| 布帘 | 4.15 | 1.3 | 2.00 | 1 | 9.19 | 米 |  |  |
| 2 | 布帘 | 1.28 | 2.85 | 2.00 | 1 | 5.76 | 米 |  |  |
| 布帘 | 3.03 | 1.0 | 2.00 | 1 | 5.63 | 米 |  |  |
| 3 | 布帘 | 1.91 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.60 | 米 |  |  |
| 4 | 布帘 | 1.97 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.87 | 米 |  |  |
| 5 | 布帘 | 1.98 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.91 | 米 |  |  |
| 6 | 布帘 | 1.11 | 2.85 | 2.00 | 1 | 5.00 | 米 |  |  |
| 7 | 布帘 | 2.08 | 2.85 | 2.00 | 1 | 9.36 | 米 |  |  |
| 8 | 布帘 | 3.39 | 2.45 | 2.00 | 1 | 13.32 | 米 |  |  |
| 布帘 | 3.35 | 2.85 | 2.00 | 1 | 15.08 | 米 |  |  |
| 9 | 隔帘 | 7.6 | 2.45 | 2.00 | 1 | 41.80 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 7.2 | 2.45 | 2.00 | 1 | 39.60 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 3.85 | 2.45 | 2.00 | 1 | 21.18 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 5.75 | 2.45 | 2.00 | 1 | 31.63 | 平方米 |  |  |
| 10 | 隔帘 | 2.19 | 1.2 | 2.00 | 1 | 6.57 | 平方米 |  |  |
| 11.1 | 隔帘 | 1.14 | 2.3 | 2.00 | 1 | 11.91 | 平方米 |  |  |
| 11.2 | 1.15 | 2.3 | 2.00 | 1 |  |  |
| 12.1 | 隔帘 | 1.19 | 2.3 | 2.00 | 1 | 11.49 | 平方米 |  |  |
| 12.2 | 1.02 | 2.3 | 2.00 | 1 |  |  |
| 13 | 隔帘 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | 1 | 14.00 | 平方米 |  |  |
| 14 | 隔帘 | 2.5 | 2.8 | 2.00 | 1 | 15.50 | 平方米 |  |  |
| 15 | 米黄色隔帘（弯轨） | 5.4 | 2.9 | 2.00 | 2 | 69.12 | 平方米 |  |  |
| 4.8 | 2.9 | 2.00 | 3 | 92.16 | 平方米 |  |  |
| 5.4 | 2.9 | 2.00 | 1 | 34.56 | 平方米 |  |  |
| 16 | 布带/辅料 | 485.85 |  |  |  |  | 米 |  |  |
| 17 | 轨道 | 92.44 |  |  |  |  | 米 |  |  |
| 合计：人民币 万 仟 佰 元 角 分 | | | | | | | | |  |

**附件二 技术条款偏离情况表 (实质性条款，不可负偏离，否则废标)。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **款式** | **技术规格** | **宽** | **高** | **褶皱** | **数量** | **用料** | **单位** | **响应情况** | **偏离情况** |
| 1 | 布帘 | 1. 阻燃性能：(洗涤50次后) 符合B1：（测试方法： GB/T 5455-2014）；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 2、成分：100%聚酯纤维（测试方法：FZ/T 01057-2007）； 3、甲醛含量：未检出 符合（测试方法：GB/T 2912.1-2009）； 4、pH值：符合 （测试方法：GB/T 7573-2009）； 5、异味：无 符合 测试方法：GB18401-2010；  6、可分解致癌芳香胺染料：符合 测试方法：GB/T17592-2011； 7、耐水色牢度（级）：≥4级 符合（测试方法：GB/T5713-2013）；   8、尺寸可视现场情况确定，尺寸变动范围可上下浮动10%。 | 1.5 | 2.8 | 2.00 | 1 | 6.64 | 米 |  |  |
| 布帘 | 4.15 | 1.3 | 2.00 | 1 | 9.19 | 米 |  |  |
| 2 | 布帘 | 1.28 | 2.85 | 2.00 | 1 | 5.76 | 米 |  |  |
| 布帘 | 3.03 | 1.0 | 2.00 | 1 | 5.63 | 米 |  |  |
| 3 | 布帘 | 1.91 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.60 | 米 |  |  |
| 4 | 布帘 | 1.97 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.87 | 米 |  |  |
| 5 | 布帘 | 1.98 | 2.85 | 2.00 | 1 | 8.91 | 米 |  |  |
| 6 | 布帘 | 1.11 | 2.85 | 2.00 | 1 | 5.00 | 米 |  |  |
| 7 | 布帘 | 2.08 | 2.85 | 2.00 | 1 | 9.36 | 米 |  |  |
| 8 | 布帘 | 3.39 | 2.45 | 2.00 | 1 | 13.32 | 米 |  |  |
| 布帘 | 3.35 | 2.85 | 2.00 | 1 | 15.08 | 米 |  |  |
| 9 | 隔帘 | 7.6 | 2.45 | 2.00 | 1 | 41.80 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 7.2 | 2.45 | 2.00 | 1 | 39.60 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 3.85 | 2.45 | 2.00 | 1 | 21.18 | 平方米 |  |  |
| 隔帘 | 5.75 | 2.45 | 2.00 | 1 | 31.63 | 平方米 |  |  |
| 10 | 隔帘 | 2.19 | 1.2 | 2.00 | 1 | 6.57 | 平方米 |  |  |
| 11.1 | 隔帘 | 1.14 | 2.3 | 2.00 | 1 | 11.91 | 平方米 |  |  |
| 11.2 | 1.15 | 2.3 | 2.00 | 1 |  |  |
| 12.1 | 隔帘 | 1.19 | 2.3 | 2.00 | 1 | 11.49 | 平方米 |  |  |
| 12.2 | 1.02 | 2.3 | 2.00 | 1 |  |  |
| 13 | 隔帘 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | 1 | 14.00 | 平方米 |  |  |
| 14 | 隔帘 | 2.5 | 2.8 | 2.00 | 1 | 15.50 | 平方米 |  |  |
| 15 | 米黄色隔帘（弯轨） | 5.4 | 2.9 | 2.00 | 2 | 69.12 | 平方米 |  |  |
| 4.8 | 2.9 | 2.00 | 3 | 92.16 | 平方米 |  |  |
| 5.4 | 2.9 | 2.00 | 1 | 34.56 | 平方米 |  |  |
| 16 | 布带/辅料 |  | 485.85 |  |  |  |  | 米 |  |  |
| 17 | 轨道 |  | 92.44 |  |  |  |  | 米 |  |  |

备注：投标人需提供其为委托方的合格检测报告，检测报告相关文件原件备查。

**附件三 商务条款偏离情况表 (实质性条款，不可负偏离，否则废标)。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 响应情况 | 偏离情况 |
| 1 | 交货要求 | 下单后10个日历日内到货安装调试，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。 |  |  |
| 2 | 报价要求 | 响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括货物费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、货物安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。 |  |  |
| 3 | 运输方式和验收要求 | 3.1投货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往货物安装场所，不论货物从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。 |  |  |
| 3.2采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |  |  |
| 3.3验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）货物全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 货到并经采购人验收合格后3个月内支付合同总金额的100%。 |  |  |
| 5 | 售后服务 | 质量保证期为5年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后48小时内应赶到现场提供免费服务。 |  |  |
| 中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 |  |  |
| 在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。 |  |  |
| 6 | 备件备品要求 | 在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。 |  |  |
| 保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。 |  |  |
| 7 | 违约责任 | 因中标供应商原因导致逾期完成供货的，每逾期1天中标供应商向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。中标供应商应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。 |  |  |

中山大学附属第七医院

2022年8月4日