## 中山七院普通病床设备采购 项目采购需求

## （项目编号： 2022SBK069 ）

## 我院拟采用公开竞价的方式采购 普通病床 ，本着“公平、公开、公正”的原则，现公开采购信息，欢迎符合法律法规规定的知名品牌公司（包括生产厂商和代理商）参与本项目投标。现将有关事项公告如下：

## 一、货物清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目总预算金额（元） |
| 1 | 普通病床 | 8 | 张 | 25600 |

注：以上请各投标人按货物清单报价，并统计出合计总价（少报、多报或未按顺序报价的，视为未实质性响应，作废标处理）。

## 二、技术需求（技术需求需要全部响应，有一项未能响应或不满足要求，将按投标无效处理，即视为废标）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 病床 | * 1. 病床（8张）
 |
| * + 1. **技术参数**
 |
| 1. 规格：床面长≥1930mm、床面宽≥820mm；整床全长≤2220 mm、整床全宽≤1000mm，高度500-800mm可调.
 |
| 1. 床框主架采用30\*(50-70)mm、壁厚≥1.5mm优质碳钢管+粉体喷涂工艺，表面光滑，无毛刺，耐腐蚀，耐褪色。
 |
| 1. ▲床面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板整体一次冲压成型，凹面设计，表面静电喷塑处理，床面板上具有冲压凹型透气孔，凹型透气孔须为类椭圆形，有效防止褥疮，亦兼有防滑功能。（提供图片证明文件、实物作为验收标准）
 |
| 1. 涂料采用绿色健康环保产品，涂料对微生物大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
 |
| 1. ▲床头床尾板：采用优质树脂材料，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，坚固耐用，美观大方；对称式快速挂钩座，可快速拆卸，可兼作CPR板应急使用，满足临床急救需求。
 |
| 1. ▲病床每侧护栏：折叠式设计，长度≥1450mm，展开时高度≥430mm，铝合金挤压成型；销结构定位机构，结构简单，安全可靠；
 |
| 1. 手摇装置：三组摇把，采用不锈钢件和ABS强化塑胶材质，隐藏式设计，粘贴有标识，使操作一目了然；摇把手外形美观，可折叠,由钢件拉伸，外套ABS装饰件制成，强度高，重量轻，灵活可靠,结实耐用，不易损坏摇把，带钢制折叠锁件，具有防夹手功能，能有效防止错误操作带来的意外伤害。
 |
| 1. 背部上升倾斜角度：0-70°±5°。
 |
| 1. 腿部上升倾斜角度：0-40°±5°。
 |
| 1. 床面板整体升降范围：500mm-800mm。
 |
| 1. 最大承重：≥240KG。
 |
| 1. 脚轮：直径≥5英寸双轮两段两档中央控制脚轮四个，静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配应牢固，掣动后病床不能有相对滑动，方便推行及控制。
 |
| 1. 脚轮主架和轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质,保证产品优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证脚轮的使用寿命。
 |
| 1. 轮面材质采用耐磨TPU，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用。
 |
| 1. 脚轮内部配备精密轴承，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。
 |
| 1. 采用中控式刹车设计，床尾两侧配有操作踏板，可对脚轮刹车；中控踏板装置采用红绿颜色区分，易于快速操作识别。
 |
| 1. 餐板：木质餐板，可骑跨在护栏上，不用时挂于床尾。
 |
| 1. 床垫：尺寸与病床配套，医学专用床垫，内褥为高密度海绵+高密度棕板，海绵经过防虫处理，棕板经过高温高压处理；外包优质防水布，液体不渗透表层、易擦拭、有透气性。
 |
| 1. 背部底板采用双支撑卸力结构，均分散压力，最大限度减少螺杆受力，有效延长病床的使用寿命。
 |
| 1. 床体对角配置输液架插孔≥4 个，方便临床使用。
 |
| 1. 挂架：病床两侧设附属活动式吊架，可根据临床需要调节位置，用于悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，挂架数量≥4 个。
 |
| 1. 配有杂物架，可放置面盆等物品。
 |
| 1. 输液架：配不锈钢可伸缩输液杆,不锈钢管制作，两节式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。
 |
| * + 1. **配置要求**
 |
| **类别** | **数量（/个）** |
| 1. 床体
 | 8台 |
| 1. 床垫
 | 8张 |
| 1. 输液架
 | 8根 |
| 1. 餐桌板
 | 8个 |
| 1. 床头柜
 | 8套 |

三、供应商资格要求

1、 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，按国家法律合法经营且具有相关经营范围；

2、若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品；

3、投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查；（开标时该证应在有效期内；若不在有效期内，则需要提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；

4、投标人须提交所投产品的授权书或代理证，如投标人所投产品为国产品牌，则无需提供。

5、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（要求投标人出具无违法违规行为的书面承诺函）。

6、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

四、评标定标方法

本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，确定中标候选供应商顺序。原则上最低报价的1家为中标供应商。当最低报价出现有二家或以上供应商时，由采购人自主选择1家报价最低的供应商为中标人。如中标供应商提供产品无法满足采购人要求的，采购人可按中标候选供应商顺序依次选择下一家中标候选供应商替代原中标供应商。

## 五、商务需求（商务需求需要全部响应，有一项未能响应或不满足要求，将按投标无效处理，即视为废标）

（一）1.交货/完工期：合同签定后 60天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

2.交货地点：填写货物交付、检验、安装使用的具体地点。

（二）报价要求：

1.本项目总预算金额：人民币 25600 元，**响应报价超过总预算金额的视为无效响应。**

2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。

（三）货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，采购人即向投标人支付合同总价90%款项，因投标人提供的设备质量问题或投标人不履行/不适当履行合同 义务而蒙受的损失，如投标人提供的设备质量出现问题或投标人不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从剩余款项中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果未发生设备质量问题或无投标人不履行或不适当履行合同义务的情况，投标人在合同设备免费保修期满三年后按照采购人的相关要求提出正式申请，采购人六十天内将合同总价10%款项支付给投标人。

（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格，投入使用使用一个月后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求：

1.免费保修期为 5 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（七）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（八）违约责任：

因中标供应商原因导致逾期完成供货的，每逾期1天中标供应商向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。中标供应商应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。

（九）其他：

报名如不足3家，采购人可延长报名时间、依法重新组织开标。

六、投标人需提供的资料

1. 投标人法定代表人证明书原件
2. 投标文件签署授权委托书原件、授权代表身份证复印件
3. 企业营业执照（具备相关经营范围）复印件
4. 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品；
5. 投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查；（开标时该证应在有效期内；若不在有效期内，则需要提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；
6. 代理授权书（如非生产厂家直销）
7. 报价表
8. 公司简介及联系方式
9. 技术需求响应偏离表
10. 商务需求响应偏离表
11. 三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录承诺函（格式不限）。

**注：以上提交的资料均需加盖投标人公章。**

投标文件递交截止时间：2022年03月 21日10:30。

上述资料**（一正二副）**装订成册后，用文件袋密封并在封套的封口处加盖单位公章后投递至地址：深圳市光明区圳园路628号中山七院行政楼405设备科

联系人：付老师 电话：0755-81206107

八、开标时间及地址：

2022年 03月21日下午16:00，行政楼会议室。

中山大学附属第七医院设备科

2022年 03月14日

第二章投标文件的格式、附件

特别提醒：供应商在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由供应商自行承担。

**投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标单位：（加盖公章）**

**单位地址：**

**法定代表人/被授权人：**

**联系电话：**

**【年月日时分之前不得启封。】**

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

目 录

1. 投标人法定代表人证明书原件
2. 投标文件签署授权委托书原件、授权代表身份证复印件
3. 企业营业执照（具备相关经营范围）复印件
4. 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该产品；
5. 投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查；（开标时该证应在有效期内；若不在有效期内，则需要提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；
6. 代理授权书（如非生产厂家直销）
7. 报价表
8. 公司简介及联系方式
9. 技术需求响应偏离表
10. 商务需求响应偏离表
11. 三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录承诺函（格式不限）。
12. 投标人法定代表人证明书原件
13. 投标文件签署授权委托书原件、授权代表身份证复印件
14. 企业营业执照（具备相关经营范围）复印件
15. 《医疗器械生产企业许可证》/《医疗器械经营企业许可证》/《第二类医疗器械经营备案凭证》
16. 《医疗器械注册（备案）证》
17. 代理授权书（如非生产厂家直销）说明：如投标人所投产品为国产品牌，则无需提供。
18. 报价表
19. 公司简介及联系方式
20. 技术需求响应偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **招标技术条款** | **投标技术条款** | **偏离情况** | **说明** |
| **序号** | **货物名称** | **参数** | **投标参数** |  |  |
| 1 |  | * 1. 病床（8张）
 |  |  |  |
| * + 1. **技术参数**
 |  |  |  |
| 1. 规格：床面长≥1930mm、床面宽≥820mm；整床全长≤2220 mm、整床全宽≤1000mm，高度500-800mm可调.
 |  |  |  |
| 1. 床框主架采用30\*(50-70)mm、壁厚≥1.5mm优质碳钢管+粉体喷涂工艺，表面光滑，无毛刺，耐腐蚀，耐褪色。
 |  |  |  |
| 1. ▲床面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板整体一次冲压成型，凹面设计，表面静电喷塑处理，床面板上具有冲压凹型透气孔，凹型透气孔须为类椭圆形，有效防止褥疮，亦兼有防滑功能。（提供图片证明文件、实物作为验收标准）
 |  |  |  |
| 1. 涂料采用绿色健康环保产品，涂料对微生物大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
 |  |  |  |
| 1. ▲床头床尾板：采用优质树脂材料，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，坚固耐用，美观大方；对称式快速挂钩座，可快速拆卸，可兼作CPR板应急使用，满足临床急救需求。
 |  |  |  |
| 1. ▲病床每侧护栏：折叠式设计，长度≥1450mm，展开时高度≥430mm，铝合金挤压成型；销结构定位机构，结构简单，安全可靠；
 |  |  |  |
| 1. 手摇装置：三组摇把，采用不锈钢件和ABS强化塑胶材质，隐藏式设计，粘贴有标识，使操作一目了然；摇把手外形美观，可折叠,由钢件拉伸，外套ABS装饰件制成，强度高，重量轻，灵活可靠,结实耐用，不易损坏摇把，带钢制折叠锁件，具有防夹手功能，能有效防止错误操作带来的意外伤害。
 |  |  |  |
| 1. 背部上升倾斜角度：0-70°±5°。
 |  |  |  |
| 1. 腿部上升倾斜角度：0-40°±5°。
 |  |  |  |
| 1. 床面板整体升降范围：500mm-800mm。
 |  |  |  |
| 1. 最大承重：≥240KG。
 |  |  |  |
| 1. 脚轮：直径≥5英寸双轮两段两档中央控制脚轮四个，静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配应牢固，掣动后病床不能有相对滑动，方便推行及控制。
 |  |  |  |
| 1. 脚轮主架和轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质,保证产品优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证脚轮的使用寿命。
 |  |  |  |
| 1. 轮面材质采用耐磨TPU，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用。
 |  |  |  |
| 1. 脚轮内部配备精密轴承，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。
 |  |  |  |
| 1. 采用中控式刹车设计，床尾两侧配有操作踏板，可对脚轮刹车；中控踏板装置采用红绿颜色区分，易于快速操作识别。
 |  |  |  |
| 1. 餐板：木质餐板，可骑跨在护栏上，不用时挂于床尾。
 |  |  |  |
| 1. 床垫：尺寸与病床配套，医学专用床垫，内褥为高密度海绵+高密度棕板，海绵经过防虫处理，棕板经过高温高压处理；外包优质防水布，液体不渗透表层、易擦拭、有透气性。
 |  |  |  |
| 1. 背部底板采用双支撑卸力结构，均分散压力，最大限度减少螺杆受力，有效延长病床的使用寿命。
 |  |  |  |
| 1. 床体对角配置输液架插孔≥4 个，方便临床使用。
 |  |  |  |
| 1. 挂架：病床两侧设附属活动式吊架，可根据临床需要调节位置，用于悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，挂架数量≥4 个。
 |  |  |  |
| 1. 配有杂物架，可放置面盆等物品。
 |  |  |  |
| 1. 输液架：配不锈钢可伸缩输液杆,不锈钢管制作，两节式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。
 |  |  |  |
| * + 1. **配置要求**
 |  |  |  |
| **类别** | **数量（/个）** |  |  |  |
| 1. 床体
 | 8台 |  |  |  |
| 1. 床垫
 | 8张 |  |  |  |
| 1. 输液架
 | 8根 |  |  |  |
| 1. 餐桌板
 | 8个 |  |  |  |
| 1. 床头柜
 | 8套 |  |  |  |

备注：

**1. “招标技术条款”一栏必须填写招标文件第二条“技术需求”的内容分别对应进行填写。**

**2. “投标技术条款”一栏必须详细填写投标技术条款的内容。**

**3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。**

**4. 技术需求为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。**

1. 商务需求响应偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **招标商务条款：** | **投标商务条款** | **偏离情况** | **说明** |
| 一、交货/完工期 |
| 1.合同签定后 60天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。 |  |  |  |
| 2..交货地点：填写货物交付、检验、安装使用的具体地点。 |  |  |  |
| 二、报价要求 |
| 1.本项目总预算金额：人民币 25600 元，**响应报价超过总预算金额的视为无效响应。** |  |  |  |
| 2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。采购人不需再支付其他费用。 |  |  |  |
| （三）货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，采购人即向投标人支付合同总价90%款项，因投标人提供的设备质量问题或投标人不履行/不适当履行合同 义务而蒙受的损失，如投标人提供的设备质量出现问题或投标人不履行/不适当履行任何一项合同义务的，采购人有权直接从剩余款项中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果未发生设备质量问题或无投标人不履行或不适当履行合同义务的情况，投标人在合同设备免费保修期满三年后按照采购人的相关要求提出正式申请，采购人六十天内将合同总价10%款项支付给投标人。  |  |  |  |
| （四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。 |  |  |  |
| （五）安装、调试及验收方式： |
| 1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 |  |  |  |
| 2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |  |  |  |
| 3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格，投入使用使用一个月后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |  |  |  |
| （六）售后服务要求： |
| 1.免费保修期为 5 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。 |  |  |  |
| 2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。  |  |  |  |
| 3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。 |  |  |  |
| （七）备件备品要求： |
| 1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。 |  |  |  |
| 2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。 |  |  |  |
| （八）违约责任：因中标供应商原因导致逾期完成供货的，每逾期1天中标供应商向采购人偿付总价款1%的违约金，但累计违约金总额不超过总价款的30%。中标供应商应保证所供货物为全新正品、达到国家标准或行业标准。 |  |  |  |
| （九）其他：报名如不足3家，采购人可延长报名时间、依法重新组织开标。 |  |  |  |

备注：

**1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第五条“商务需求”的内容分别对应进行填写。**

**2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。**

**3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。**

**4. 商务条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。**

## **承诺函**

致：致：中山大学附属第七医院（深圳）

我公司参与本项目谈判就以下事项进行承诺：

1. 本项目所提供的货物及服务均未侵犯知识产权。
2. 我公司承诺保证无行贿犯罪记录；且参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无骗取中标、无严重违约及重大安全及质量问题。
3. 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条列明的各项条件。
5. 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标应答将作无效处理，被将记入贵院供应商诚信档案并允许公示，同时将被提请给予一定年限内禁止参与禁止其参与贵院的招标采购等经济活动或其他处罚。
7. 我公司如果获得中标（成交）资格，将做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
8. 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临应答无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标（成交）资格；我公司对本项目的报价负责，中标（成交）后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在应答中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标（成交）资格时，愿意接受贵院的处理处罚。若我公司获得中标（成交）资格且报价明显低于其他供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受贵院的处理处罚。
9. 我公司已认真核实了投标应答文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标应答文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的投标应答文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受贵院作出的处罚处理。
10. 我公司承诺不非法转包或分包,不进行联合体投标。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律及贵院相关采购管理办法处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺。

供应商名称：（公章）

 投标代表签名：

 日期： 年 月 日