附件二 技术条款偏离情况表 (所有技术条款均为★实质性条款，有任何一条负偏离将导致无效投标)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 |
| 1 | 提供一条100M上下行对称带宽的加密本地电路专线，可使用以下传输承载技术：包含但不限于SDH/MSTP、PTN。 |  |  |
| 2 | 要求每公里时延<10ms，误码率低于≤10e-7。 |  |  |
| 3 | 双路由保障。 |  |  |
| 4 | 电路两端接口类型由采购人指定。 |  |  |
| 5 | 安装位置：  专线A端：广东省深圳光明区玉塘街道田寮路智衍创新大厦2楼玉塘社区医院机房；  专线Z端：广东省深圳市光明区新湖街道圳园路628号中山七院医院网络机房。 |  |  |

备注：

1. 请逐项填写投标技术条款。
2. 偏离情况请填写 正偏离 或 负偏离 或 无偏离。