附件二 技术条款偏离情况表 (不可负偏离条款，否则废标)。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号/规格参数 | 响应情况 | 偏离情况 |
| 1 | 智能红外定焦枪型网络摄像机 | 大华DH-IPC-HFW4443M-I11.1内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。1.2支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。1.3采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。1.4最大可输出400万( 2688×1520)@25fps。1.5支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。1.6内置红外补光灯，最大红外监控距离50米。1.7支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。1.8支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。1.9支持DC12V/POE供电方式。1.10支持IP67防护等级。1.11支持SMD 3.0。 |  |  |
| 2 | 智能红外定焦防暴半球网络摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW4243R-AS2.1内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测。2.2支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。2.3采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。2.4可输出200万（1920×1080）@30fps实时图像。2.5支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。2.6内置红外补光灯，最大红外监控距离30米。2.7支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。2.8支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。2.9支持报警2进2出，音频1进1出，256GMicroSD卡。2.10支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。2.11支持IP67，IK10防护等级 支持SMD 3.0。 |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 大华DH-NVR808-64-HDS2 含8块6T硬盘。3.1支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器3.2支持WEB、本地GUI界面操作。3.3可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。3.4支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议。3.5支持最大64路网络视频接入。3.6支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入。3.7支持满接1080P。3.8支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放。3.9 8盘位以上支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出。3.10单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。3.11支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份。3.12支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。3.13支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）。3.14 8盘位以上支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。3.15支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。3.16支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。3.17支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式。3.18支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。3.19支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。3.20支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。3.21支持预览图像与回放图像的电子放大。3.22采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作。3.23支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。3.24支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。3.25支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。3.26支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。3.27支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。3.28支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传。3.29支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR。3.30支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）。3.31支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球。 |  |  |
| 4 | POE交换机 | H3C LS-5024PV5-EI-PWR4.1 24口千兆电+4千兆光纤口二层WEB网管企业级网络交换机 POE供电240W |  |  |