
中山七院智慧内镜管理结算信息系统（二期）项目

调研评审需求确认书

（一）项目基本信息表
	序号
	项目名称
	项目概述
	数量
	单位
	预算金额（元）（必填）
	备注

	1
	智慧内镜结算信息系统项目
	从医院整体信息系统现状看，我院内镜旧系统仅能满足基本登记采图需求，预约分诊、二次叫号、专科报告诊断、科室管理、结算信息化等能力不足；耳鼻喉科图文报告系统为单机版，未与HIS开单和检查报告回传对接；胃肠外科、消化内科、呼吸科现使用HIS图文报告系统，运行较稳定，但相关图文报告功能模块仍需后续更新；内镜洗消管理仍以手工记录为主，存在录入偏差、记录丢失、流程监管和追溯预警能力不足等问题。医院整体需要建设覆盖消化内镜、呼吸气管镜、耳鼻喉内窥镜等多科室、多内镜类型的智慧内镜管理结算信息系统，实现诊疗全过程数据化、信息化处理，并借助人工智能、大数据提升诊疗质量管理，与国家质控中心及下级医疗机构质控要求衔接。
中山大学附属第七医院智慧内镜管理结算信息系统（二期）作为整体项目的后续跟进部分，在财政资金项目先行建设基础上，承接整体需求中除发改先行范围外的建设内容，重点建设智能化质控、胃肠外科/消化内科/呼吸科图文报告功能模块更新、两台硬件服务器等，并进一步完善全流程结算信息化管理、内镜洗消追溯与质控、统计分析与数据综合利用、数据迁移整合、全院共享调阅及科研数据支撑等深化功能；同时建设手术录像管理功能，支持对工作站操作录像进行自动上传与统一管理，并支持Web方式在线浏览访问。项目覆盖胃肠外科、消化内科、呼吸内镜室、耳鼻喉科科室相关内镜信息化需求。

本项目与财政资金项目统一规划、统一标准、接口复用、数据共享，不重复建设已由财政资金项目完成的耳鼻喉科全流程闭环及胃肠外科、消化内科、呼吸科检查登记、报到、排队、叫号等功能；重点补齐后续深化能力，最终与发改资金项目共同构成覆盖全院相关内镜中心的智慧内镜管理信息系统。


	1
	套
	
	


（二）具体技术要求

	需求名称
	序号
	需求描述

	功能需求：

	1.消化内镜图文报告功能
	1.1
	系统需支持候诊队列按房间、检查类型过滤显示，可通过患者预约条码快速定位并完成检查前二次确认，具备自动患者匹配功能（同一患者多次检查记录自动归并）；支持与病理系统集成实现申请及结果互联互通。采集图像自动裁剪黑边并转换为DICOM3.0标准存储，支持BMP、JPG、DCM格式导出及动态视频二次提取，ERCP工作站需支持放射线与内镜2路视频同录同播，超声内镜工作站支持超声与内镜2路视频同录同播。报告与病例管理支持多线程操作，患者列表可自定义分类，报告模板按诊断部位调用且可编辑，打印格式可定制并根据图像数量智能匹配；支持多条件组合模糊查询（含快速/高级检索方式）。

	
	1.2
	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印。

采集的动态视频可进行二次提取。

静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。

采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

	
	1.3
	影像采集方面兼容DVI、SDI等多种内镜视频接口，支持内镜、超声、X光高清（最高1920*1080）/标清信号的静态与动态同步采集，动态采集帧率≥25帧/秒、单段采集时间≥30分钟且段数无限制

	2.呼吸内镜图文报告功能
	2.1
	系统需支持候诊队列按房间、检查类型过滤显示，可通过患者预约条码快速定位并完成检查前二次确认，具备自动患者匹配功能（同一患者多次检查记录自动归并）；支持与病理系统集成实现申请及结果互联互通。采集图像自动裁剪黑边并转换为DICOM3.0标准存储，支持BMP、JPG、DCM格式导出及动态视频二次提取，介入工作站需支持放射线与内镜2路视频同录同播，超声内镜工作站支持超声与内镜2路视频同录同播。报告与病例管理支持多线程操作，患者列表可自定义分类，报告模板按诊断部位调用且可编辑，打印格式可定制并根据图像数量智能匹配；支持多条件组合模糊查询（含快速/高级检索方式）。

	
	2.2
	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印。

采集的动态视频可进行二次提取。

静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。

采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

	
	2.3
	影像采集方面兼容DVI、SDI等多种内镜视频接口，支持内镜、超声、X光高清（最高1920*1080）/标清信号的静态与动态同步采集，动态采集帧率≥25帧/秒、单段采集时间≥30分钟且段数无限制

	3.手术录像管理功能
	3.1
	支持工作站操作录像进行统一管理，录像程序后台自动上传，视频文件可自动与患者资料绑定，支持 web 方式在线浏览访问。

	4.智能化质控
	4.1
	质控系统需深度嵌入当前内镜系统界面，每台内镜工作站采集图片后可通过AI识别各身体部位，识别后自动填充示意图。科室质控数据实时展示，消化内镜方面需符合2022版国家消化内镜18项质控指标计算要求，可自动显示10周内上消化道检查完整率、结直肠准备优良率、结直肠检查退镜时长≥6分钟、结直肠镜插管成功率四项关键指标的趋势变化图。

	5.信息化集成
	5.1
	实现与院内其他信息系统互联互通，打通院内信息系统数据互联，患者资料互阅。

	6.系统兼容及集成规范
	6.1
	基于当前主流操作系统和数据库设计，杜绝形成信息孤岛，系统需符合医疗信息系统集成规范，客户端支持WIN 7以上（包括WIN 7）（32位或64位）操作系统。

	7.历史数据迁移
	7.1
	支持将现有胃肠外科、消化内科、呼吸内镜室专科内镜系统的检查报告、图像数据迁移并整合到至新系统，可在新系统查看、检索原系统病例的检查报告、检查图像等信息，涉及到与原系统厂商对接的所有费用包含在总报价中。

	配套服务器硬件需求

	设备名称
	规格
	配置明细
	单位
	数量
	备注

	服务器
	1.cpu规格：[hygon7380]*2

2.cpu核数：[32]*2

3.cpu主频：2. 2GHz

4.cpu架构：x86 64

5.内存(GB)：512

6.内存规格：ECCDDR4RDIMM速率≥3200MT/s
	1.机架式，2路服务器，C86架构CPU:≥ [32]*2，主频:≥2.2 GHz，内存:≥ 512GB；

2.硬盘:≥480G[480G_sata_ssd]*1；

3.硬盘:≥1920G[1920G_nvme_ssd]*1；

4.网口:≥10GE*2;
	台
	2
	与现用私有云设备统一

延续现用规格型号

实现与现有计算设备与云软件兼容一体

	其他技术需求

	1.对接需求
	1.1
	（1）与现有院内HIS、PACS等信息系统实现对接，后续医院更换新HIS系统后免费完成接口对接。

（2）HIS系统与内镜系统接口：HIS系统将检查申请发送到内镜系统，并接收检查报告。

内镜系统与内镜设备接口：内镜系统支持将检查登记信息发送到内镜设备，并接收采集的图像和视频。

（3）内镜系统与远程会诊平台接口：内镜系统支持将检查报告发送到医院远程会诊平台，并接收专家意见。

（4）内镜系统与临床医生接口：内镜系统可将检查报告和会诊意见发送到HIS系统，供临床医生查看。

（5）内镜系统与影像存储接口：内镜系统将采集的图像和视频存储到影像存储系统（如PACS）

（6）内镜系统与CA签名平台接口：与医院CA电子签名平台对接，实现使用CA认证登录内镜系统，并在报告打印时加载医生的CA电子签名。

（7）免费配合医院关于电子病历评级、互联互通标准化成熟度评测、智慧服务、智慧管理等评审要求的系统改造内容。

	2.基础要求
	2.1
	系统采用主流的、成熟稳定的架构进行设计，并具有较强的扩展性。

采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的存储位置， 要求影像支持二级存储数据调阅功能。

	
	2.2
	采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的存储位置，支持影像文件二级存储功能，一级硬盘文件存储(支持设定热影像数据，如一年内，影像自动存硬盘文件存储)、二级磁带库存储(支持设定冷影像数据，如一年以上或死亡患者，影像自动转存磁带库),支持冷影像数据预订调阅功能。


商务要求

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务条款

	1
	项目验收通过后，中标人至少提供5年的售后服务期，售后服务期内提供升级维护服务。

	2
	售后服务期内软件系统所在服务器重启后，相应系统服务自动启动。

	3
	售后服务期内，提供7*24小时响应服务，响应时间30分钟，在线无法处理的故障，需在2小时内赶赴现场，解决故障。

	4
	售后服务期内，提供全天 24 小时的远程、现场支持服务，答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

	5
	售后服务期内所有保修服务产生的一切费用均由成交中标人承担。

	6
	售后服务期内，中标人提供统计数据核验修正、统计报表增补与统计结果正确输出、报表推送等服务。

	（二）其他商务要求

	1
	交货期
	合同签订之日起6个月内完成项目建设。

	2
	验收

要求
	完成软件系统建设部署、测试上线并上线稳定使用1个月后进行验收并提供验收报告。由中标人代表和采购人代表组成验收小组对项目进行验收。验收标准按照采购人规定标准执行。项目验收标准包括但不限于：项目实现软件系统稳定运行使用目标；软件系统功能通过安装调试且运行稳定，满足正式运行要求；各里程碑交付物完整。

	3
	付款

方式
	1.自合同签订，凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，采购人向中标人支付合同总金额的30%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。
2.项目软件系统建设部署、测试上线、验收合格（以中山大学附属第七医院（深圳）提供的验收报告为依据），采购人向中标人支付合同总金额的65%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。

3.自项目验收完成后，中标人完成伍年免费维保，采购人支付合同总金额的5%，即人民币XXX元（大写人民币XXX元整）。

	4
	违约

要求
	中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额 0.5 %的违约金。中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，且逾期超过30日，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人解除/终止合同的通知之日起10个工作日内返还采购人已付服务费并依采购人的指示退还所有的基础性文件和原始资料，同时中标人须按合同总金额的20%向采购人赔偿违约金。违约金不足以赔偿采购人由此而遭受的直接和间接损失的，采购人有权继续追偿。

	5
	报价

要求
	投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；本项目系统涉及与医院现有HIS系统对接的所有费用包含在总价中，后续医院更换新HIS系统后免费完成接口对接。

	（三）免费保修期外售后服务条款

	1
	售后服务期满后，中标人应以每年不高于合同价格5%的维保费用延续保修合同。


（三）签字确认

	需求科室签字（日期）：
	

	智慧医院建设部民主管理小组签字（日期）：
	


（请双面打印）
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