附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 | 灭火器分布于行政楼、住院楼、门诊楼、医技楼、负一层地下城停车场、负二层地下停车场、行政楼负一层地下停车场，此次配置分两批次，第一批充装及检测的灭火器为门诊楼、医技楼、行政楼、行政楼负一层地下停车场，五个工作日内送回充装及检测好的灭火器；第二批充装及检测的灭火器住院楼、负一层停车场、负二层停车场，五个工作日内送回充装及检测好的灭火器。 |  |  |  |
| 2 | ABC/4型干粉灭火器（充粉）：灭火剂种类：ABC干粉灭火剂（磷酸铵盐）充装量：4公斤 |  |  |  |
| 3 | ABC/5型干粉灭火器（充粉）：灭火剂种类：ABC干粉灭火剂（磷酸铵盐）充装量：5公斤 |  |  |  |
| 4 | 35KG推车式干粉灭火器（充粉）：灭火剂种类：ABC干粉灭火剂（磷酸铵盐）充装量：35公斤 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳MT/2灭火器（充粉）：灭火剂种类：二氧化碳气体≧99.5%充装量：2公斤 |  |  |  |
| 6 | 二氧化碳MT/3灭火器（充粉）：灭火剂种类：二氧化碳气体≧99.5%充装量：3公斤 |  |  |  |
| 7 | 灭火实操使用后的空瓶子充装、灭火器瓶身是2017年5月出厂。 |  |  |  |

注：

1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。