附件二 ★技术条款偏离情况表 （“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 序号 | 招标技术需求 | 投标技术要求 | 偏离情况 |
| 1.配置功能参数 | 1.1 | 高规格服务器（3年）： 32vCPUs | 256GiB 内存 | 硬盘：系统盘200G，数据盘2024Gib | 固定IP宽带 5Mbit/s | Ubuntu 22.04 64bit处理器：处理器与内存配比为1:8，采用2.75 GHz主频的倚天710处理器，计算性能稳定。 |  |  |
| 1.2 | 网络性能： 提供超高网络收发包PPS能力，实例网络性能与计算规格对应（规格越高网络性能越强）高速、低延迟的网络连接，以确保快速的数据传输和流畅的业务运行。网络带宽基础/突发（Gbit/s）：16/无 网络收发包PPS ：500万 |  |  |
| 1.3 | 存储和备份： 提供可靠的数据存储和备份解决方案，确保数据的完整性和可恢复性三副本技术通过分布式文件系统为云服务器ECS提供稳定、高效、可靠的数据随机访问能力，为ECS实例实现99.9999999%的数据可靠性保证。单盘最大IOPS（Input/Output Operations Per Second）不低于10,000 |  |  |
| 2. 安全使用功能 | 2.1 | 安全性： 实施有效的安全措施，包括防火墙、加密、入侵检测系统等，以保障数据和系统安全，并提供服务器的硬件及系统的服务，包括但不限于远程重启，更换破损的硬件。 |  |  |
| 2.2 | 保密和安全要求：供应商需确保我们的数据和业务信息得到妥善保密和安全处理，不得泄露或滥用，未经书面许可不得向第三人抄送、告知、转述、透漏等。 |  |  |

注：

1、偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。